**作业G（191016）答案**

[F1]0FF81H，0FF81H，0FFFFFF81H //可以省略前缀0

[F2]82H //082H

MOVSX BX,BL

MOVSX EBX,BL //MOVSX EBX,BX

[F3]83838383H

MOVZX ECX,CX

MOVZX ECX,CL //XOR CH,CH

[S1]CGJ

[S2]ABD

[S3]CD

[R1]略

[R2]略

[R3]将作为入口参数的8位字符代码复制为32位。

[Q1]可以多个答案

SUB AL,AL

XOR AL,AL

AND AL,0

SHL AL,8

[Q2]可以多个答案

SUB BL,1

XOR BL,3

SHR BL,1

ROL BL,7

[Q3]

（1）反映（无符号数）算术运算的进位或者借位；

（2）在移位操作时，过渡；

（3）函数的出入口参数。

可以有多种方法清CF标志：

CLC // XOR AL,AL // ADD AL,0 // SUB AL,0

[Q4]略

[Q5]略