**作业L（191127）答案**

[F1]179B8；多个（2345:0006H便是其中之一，只要逻辑地址对应的物理地址是23456H）

[F2]64K，16

[F3]1000H，FFF5H，5H

[F4]6

[F5]DS，ES

[F6]指令语句、伪指令语句、宏指令语句

[S1]CF

[S2]AD

[S3]ACD

[S4]ABCD

[Q1]（略）

[Q2]（略）

[Q3]（略）

[R1]EDI=87655693H

ECX=0000BD0EH

[R2]把物理地址0FFFF0H（逻辑地址0F000:FFF0H）开始处的16个字节，送到物理地址21234H（逻辑地址2000:1234H）开始处的区域。