**作业P（191218&25）答案**

[F1]0000-FFFFH

[F2]数据信息、状态信息、控制信息

[F3]无条件方式、查询方式、中断方式和DMA方式。

[F4]256，1，0000-03FFH

[F5]内部中断，外部中断，可屏蔽

[F6]（中断处理程序的入口）地址，3

[S1]A

[S2]D

[S3]C

[S4]D

[S5]C

[S6]B

[S7]B

[S8]C

[S9]B

[S10]D

[Q1]（略）

[Q2]（略）

[Q3]（略）

[Q4]（略）

[Q5]（略）

[Q6]（略）