**作业D（190925）答案**

[F1]立即寻址，寄存器寻址；直接寻址，寄存器间接，寄存器相对，基址加变址，相对基址加变址 //类似表述也可

[F2]相对基址加变址，寄存器寻址 //类似表述也可

[F3]立即寻址，基址加变址 //类似表述也可

[F4]9AH，00H //9AH,0

[F5]LEA ECX, [EBX+EDX+123] //LEA ECX, [EDX+EBX+123]

[F6]LEA ECX, [ECX+4\*ECX+78]

[S1]B

[S2]AB

[S3]BEHI

[R1]直接寻址，立即寻址，寄存器寻址，寄存器间接，寄存器相对寻址

[R2]122BH，1240H，1350H，9180H，2004H

[R3]略（可以利用嵌入汇编方式获取结果）

[R4]略（可以利用实验方式获取结果）