**作业J答案（191106B）**

[F1]堆栈，寄存器 //次序无关

[F2]堆栈，寄存器 //次序无关

[F3]传递参数的方式、方法，返回的方式，寄存器的保护 //次序无关

[F4]段内调用，段间调用 //次序无关

[F5]直接调用，间接调用 //次序无关

[F6]段内调用，段间调用 //次序无关

[F7]主程序平衡，子程序平衡 //次序无关

[S1]A

[S2]AB

[S3]D

[Q1]（略）

[Q2]（略）//可以从堆栈作用来说明堆栈必须保持平衡。

[Q3]（略）

[R1]（略）

[R2]SUB1:功能：参数值加7；寄存器传递入口参数。

SUB2:功能：累加求和；堆栈传递入口参数；主程序负责平衡堆栈。

SUB3:功能：参数值加8；堆栈传递入口参数；子程序负责平衡堆栈。

运行结果可以上机调试。

[G1]（略） //可以上机调试运行